Exemple d’inclusion de code CHP dans un document L^ATEX

Vivian Brégier

10 août 2007

Voici un code CHP :

component mux4 port ( S : OUT DI PASSIVE DR; C : IN DI ACTIVE MR[4][1]; I0 : IN DI ACTIVE DR; I1 : IN DI ACTIVE DR; I2 : IN DI ACTIVE DR; I3 : IN DI ACTIVE DR)

begin

p r o c e s s mux4 port (

S : OUT DI PASSIVE DR; C : IN DI ACTIVE MR[4][1]; I0 : IN DI ACTIVE DR; I1 : IN DI ACTIVE DR; I2 : IN DI ACTIVE DR; I3 : IN DI ACTIVE DR) v a r i a b l e x : DR;

v a r i a b l e cmd : MR[4][1]; begin [ C?cmd; @[ cmd="0"[4] => I0 ?x; S!x; break cmd="1"[4] => I1 ?x; S!x; break cmd="2"[4] => I2 ?x; S!x; break cmd="3"[4] => I3 ?x; S!x; break ]; loop ]; end;

end;